■ 층별 허용 하중, 진동 및 소음기준 등 건축물의 구조와 입주대상 시설의 기준

구 분	내 용					비 고
높이(층고)	지상1층				5.1M
	지상2층				4.5M
	지상3층				4.5M
	지상4층				3.7M
	지상5층				6.0M
	지상6층∼10층				3.7M
설계(적재) 하중	지상1층(상설전시장/지원시설)				5.0kN/㎡	건축물 설계(적재)하중을 초과하는 기계장치설치업체는 입주불가
	지상2층(지원시설)				5.0kN/㎡
	지상3층(지원시설)				5.0kN/㎡
	지상4층(공장/지원시설)				3.0kN/㎡
	지상5층(공장/지원시설)				12.0kN/㎡ (복도15.0kN/㎡)
	지상6층∼10층(공장/지원시설)				8.0kN/㎡ (복도12.0kN/㎡)
소음진동기준	소음, 진동 관리법 제7조 및 시행규칙 제8조(별표5)에 의함.					소음, 진동 관리법에 저촉되는 기계장치설치업체는 입주불가
외부마감	알루미늄 복합판넬, 칼라로이복층유리, 화강석, 금속판넬
내부마감	바닥	임대공장		비닐계타일
		상설전시장		비닐계타일(중보행)
	벽체	임대공장		친환경수성페인트
		상설전시장		친환경수성페인트, 금속패널
	천정	임대공장		암면흡음텍스
		상설전시장		친환경수성페인트
건축물의 구조	본관동			철근콘크리트조
	상설전시장			철골구조
전력공급	수전용량			4,150kVA
	전력용량			1,125kW
전화회선	국선			75P
	내선			300P
	IP PHONE		VOICE	FDF 48CORE
			DATA	FDF 48CORE

1KN ≒ 100Kg